**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy**: ROZBIÓRKA BUDYNKU TECHNICZNEGO

**Adres budowy**: ul. Przedmiejska 1, 87-721 RACIĄŻEK

**Obiekt**: BUDYNEK TECHNICZNY

**Rodzaj robót**: ROZBIÓRKOWE

**Charakterystyka robót**: Rozbiórka budynku technicznego ,parterowego, stropodach z płyt kanałowych,mury z pustaków betonu komórkowego ,fundamenty betonowe ,stolarka drzwiowa drewniana.

**Kody CPV**: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

**Data oprac.**: 2020-03-03

**Podstawa opracowania**: KNR 4-04, KNR 4-01

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiekt**: | BUDYNEK TECHNICZNY |
| **Rodzaj robót**: | ROZBIÓRKOWE |
| **Adres budowy**: | ul. Przedmiejska 1, 87-721 RACIĄŻEK |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ROBOTY ROZBIORKOWE** | | | | |
| *1* | *KNR 4-010354-04-020* | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2* | *szt* | *2,00* |
| *2* | *KNR 4-040305-08-060* | *Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyty do 25 cm 5,00x5,50x0,24=6,60* | *m3* | *6,60* |
| *3* | *KNR 4-040602-01-060* | *Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych 5x4x0,24x3,2=15,36* | *m3* | *15,36* |
| *4* | *KNR 4-040303-10-060* | *Rozebranie ścian z kruszywa lekkiego o grubości do 20 cm 4,52x0,12x3,00=1,63* | *m3* | *1,63* |
| *5* | *KNR 4-040302-01-060* | *Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów 5x4x0,6x1=12* | *m3* | *12,00* |
| *6* | *KNR 4-040301-03-060* | *Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm4,52x4,52x0,10=2,04* | *m3* | *12,00* |
| *7* | *KNR 4-041103-04-060* | *Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km* | *m3* | *36,00* |
| *8* | *KNR 4-041103-05-060* | *Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km* | *m3* | *36,00* |